**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНА АПАРАТУРА ПО ПРОЕКТ „ПОСТТРАВМАТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПОРТИСТИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН ТАНГЕНТОР И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНО НАТОВАРВАНЕ С БИОХИМИЧНИ МЕТОДИ“”**

**Специализирана тангенторна вана - модел Ocean Standard**

Описание / Параметри

Технически параметри:

- 24 хидроджета с възможност за регулиране и миксиране на струята с въздух.

- Ел. регулиране и показване на налягането на водата;

- Тангенторен шлаух с накрайник (ръкохватка);

- Ръчен хигиенизиращ душ за почистване със стоп клапан;

- Регулируемо налягане на водата в тангетора: макс. 3,6 bar;

- Използваем капацитет с пациент във ваната - 280л.

- Пълен капацитет без пациент във водата - 450л.

- Време за пълнене / източване: 3,5 мин / 3,1 мин.

- Размери (ДхШхВ): 2500х960х920/945 мм; тегло: 137 кг.

- Входяща мощност 2200 VA;

- Регулируемо налягане на водата в тангентора: макс 0.36 MPa;

- Максимален дебит на помпата: до 433 л/мин.

- Всички връзки и ръкохватки на ваната са изработени от неръждаема стомана и сертифицирани за безопасност

- Коритото на ваната е изработено от фибростъкло със специализирано гелово антибактериално покритие Ionopurе, което прави ваната устойчива на надраскване и лесна за почистване и дезинфекция.

**Включва:**

- **Магнитотерапия Мagnetronic MF-H с 2 програми за комбинирана хидро- и магнитотерапия за цяло тяло едновременно с хидротерапия.**

**- Хромотерапия с 32 лампички със 7 цвята с възможност за редуване или избор на един цвят - синьо, червено, зелено, жълто, тюркоазено, оранжево, лилаво.**