**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по обособена позиция № 1. Оборудване за печат (черно-бяла система печат)**

**Количество - 1 брой**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование:** | *Оборудване за печат (черно-бяла система за печат)* |
|  | Гаранционен срок | >= | 12 месеца |
| **Print** | Максимален работен обем (стр./месец) | >= | 500 000 |
| Скорост на принтиране | А4 (стр./мин.) | >= | 100 |
| А3 (стр./мин.) | >= | 50 |
|  |  |  |
| Двустранен печат (стандарт) | = | Да |
| Разделителна способност на отпечатване (dpi) | >= | 1200 x 1200 |
| **Scan** | Разделителна способност (dpi) | >= | 600х600 |
| Формат на сканираните файлове | TIFF; PDF; JPEG | = | да |
| Скорост на сканиране A4 (2 sided / ADF) | >= | 180 ipm |
| Дестинации на сканиране | Сканиране към eMail, USB, FTP, PC | >= | да |
| **Copy** | Разделителна способност (dpi) | >= | 600х600 |
| Време за изваждане на първо копие | <= | 3.9 сек. |
| **Paper Handling** | Входящ капацитет на хартия | стандартно | >= | 3000 |
| максимално | >= | 4050 |
| Обем за копиране/печат(месец) | Макс. | >= | 500000 |
| Изходящ капацитет | >= | 500 |
| Media weight - maximum | >= | 300gsm |
| **Ports** | **USB Ports** | USB 2.0 | = | да |
| **Network Ports** | Ethernet 10/100/1000 Base T (RJ-45) | = | да |
| **Системна памет** | >= | 2 ГБ |
| **Системен твърд диск** | >= | 250 ГБ |
| **Модул за довършителни дейности** | **Function** | Възможност за сгъване и телбодиране | = | да |
| Брой сгъвания | >= | 2 |
| Брой позиции телбодиране | >= | 2 |
| **Paper** | Размер на хартия – формат А3; А4; SRA3; Custom size | = | да |
| Капацитет на тава - output | >= | 500 листа |