*Приложение I*

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Асансьорни уредби, които следва да се поддържат абонаментно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование, вид, фабр. № на асансьорната уредба****(по обекти)** | **Брой асансьори** |
| **1** | Учебен корпус №1, бл. А, пътнически, ул. „Иван Михайлов“ № 66 | **2 бр.** |
| **2** | Учебен корпус №1, бл. Д, пътнически, ул. „Иван Михайлов“ № 66  | **2 бр.** |
| **3** | Учебен корпус №1, бл. Б, ул. „Иван Михайлов“ № 66  | **1 бр.**  |
| **4** | Ректорат, пътнически, ул. „Иван Михайлов“ № 66 | **1. бр.**  |
| **5** | Учебен корпус №4, пътнически, ул. „Полковник Димов“ № 1 | **2 бр.**  |
| **6** | Студентско общежитие №1, пътнически, ул. „Славянска“ № 8-12 | **2 бр.**  |
| **7** | Студентско общежитие №2, пътнически, ул. „Славянска“ № 8-12 | **2 бр.**  |

1. Абонаментното сервизно обслужване на асансьора обхваща:

- Задължителни поне три посещения  в месеца на обектите.

- Функционални проверки, техническо обслужване и настройки, които са необходими да се поддържа уредбите в техническа изправност.

- Допълнително посещение при спрял асансьор.

- Дежурства в почивни дни.

- 24-часово аварийно обслужване за освобождаване на заседнали в асансьор пътници.

- да изпълняват и други задължения предвидени в Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьорите.

2. Ремонтни дейности

В случай на констатирани неизправности, съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори /ДВ, бр.33/11.04.2003 год./ или неправил­но използване на асансьорната уредба, с които се създава опасност за живота на пътниците и целостта на товарите, задължително ги спира от движение, за което се съставя протокол.

При възникване на необходимост от извършване на ремонт на асансьора се изпраща специалист за аварийно отстраняване на възникнали повреди - до 30 /тридесет/ минути от получаване на уведомлението.

Гаранционния срок по отношение на извършените ремонти е не по-малка от 12 месеца.

Резервните части и материали се заплащат отделно от Възложителя на доставни цени, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя и след представяне на копие от фактурата доказваща цената им.

 Резервните части следва да бъдат нови и да отговарят на приетите стандарти за качество в Република България.

 Гаранционния срок по отношение на вложените резервни части - не по-малка от гаранцията на производителя.

 При необходимост от влагане на резервни части при извършване на ремонтни дейности изпълнителя се задължава предварително да представи заявка за утвърждаване, съдържаща количествата, цените и доставчика или доставчиците (ако са няколко с различни цени и качество), и след утвърждаване се пристъпва към закупуването им.