**ПРИЛОЖЕНИЕ А2**

**ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ**

**Обособена позиция № 2. Аудио-визуална техника**

***1. Мултимедиен прожектор – 1 брой***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование:** | */попълва се от участника/* | | | | | | | |
| **Гаранционен срок** | | | | **>=** | *24 месеца* | ***/предложение/*** | | |
| **Марка:** | | | */попълва се от участника/* | | | | | |
| **Модел:** | | | */попълва се от участника/* | | | | | |
| **Компонент** | | | **Характеристики** | | | | | **Предложение на участника** |
| Lumens | | 5000 ANSI Lumens | | | | |  | | |
| Contrast Ratio | | 20,000:1 | | | | |  | | |
| Formats | | 4:3 (Native), 16:9 (Supported) Noise, dB 33 dBA (Standard),28 dBA (ECO) | | | | |  | | |
| Digital Zoom | | 2x | | | | |  | | |
| Connectors | | HDMIx1, USBx1(mini-B), Composite Video, Component Video, S-Video, RJ-45, VGA-In, VGA-Out, Audio-In, Audio-Out | | | | |  | | |
| Lamp | | UHP, 310W | | | | |  | | |
| Lamp Life | | Normal Mode – 3000 Hour  Economy Mode – 4000 Hour  Extreme Eco Mode – 4500 Hour | | | | |  | | |
| Lens | | Projection lens: F = 2.50 ~ 2.93, f = 15.98mm ~ 21.42mm, = Manual Zoom & Focus; Throw ratio: 1.40 ~ 1.91 (70"@2m) | | | | |  | | |

**2. Интерактивен дисплей – 1 брой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование:** | */попълва се от участника/* | | | | | | | |
| **Гаранционен срок** | | | | **>=** | *24 месеца* | ***/предложение/*** | | |
| **Марка:** | | */попълва се от участника/* | | | | | | |
| **Модел:** | | */попълва се от участника/* | | | | | | |
| **Компонент** | | **Характеристики** | | | | | | **Предложение на участника** |
| Panel Type | | | ≥ 84" class (84" diagonal) ultra HD multi-touch signage, Brilliant HD 1920x1080 | | | |  | | |
| Display type | | | UV2A LED дисплей | | | |  | | |
| Size | | | 300 nit Display - 16/7 Operation; 3840 x 2160 (Ultra HD) | | | |  | | |
| Multi Touch | | | ≥ 10-point capacitive multi-touch screen with edge to edge glass; | | | |  | | |
| Muti User | | | До 4 едновременно работещи потребители | | | |  | | |
| Technology | | | Infrared Touch | | | |  | | |
| Audio | | | Вградена 10W канална стерео аудио система; | | | |  | | |
| UHD Support | | | Yes | | | |  | | |
| Protective Glass | | | Anti-Fog, Anti-Glass | | | |  | | |
| USB Playback | | | Yes | | | |  | | |

***3. Аксесоари за интерактивна дисплей система***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование:** | */попълва се от участника/* | | | | | | | |
| **Гаранционен срок** | | | | **>=** | *24 месеца* | ***/предложение/*** | | |
| **Марка:** | | */попълва се от участника/* | | | | | | |
| **Модел:** | | */попълва се от участника/* | | | | | | |
| **Компонент** | | **Характеристики** | | | | | | **Предложение на участника** |
| *Презентер – 1 брой* | | | Безжичен презентер;  30 метров ефективен диапазон с 2.4 GHz безжична технология;  LCD дисплей с таймер и индикатор;  Бутони за слайдшоу, бутон за включване / изключване;  Без софтуерна инсталация. Размери: 4.1х22.2х17 см | | | |  | | |
| *Интерактивен кит за проектори – 1 брой* | | | Площ: ≥120";  4 потребители;  Автоматична калибрация, запис,  ≥USB 2.0 | | | |  | | |

***4. Електрически екран за проектор – 1 брой***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование:** | */попълва се от участника/* | | | | | | | |
| **Гаранционен срок** | | | | **>=** | *24 месеца* | ***/предложение/*** | | |
| **Марка:** | | | */попълва се от участника/* | | | | | |
| **Модел:** | | | */попълва се от участника/* | | | | | |
| **Компонент** | | | **Характеристики** | | | | | **Предложение на участника** |
| Диагонал на картината | | 100” | | | | |  | | |
| Размер на картината ш/в | | 203.2x152.4см | | | | |  | | |
| Aspect Ratio | | 4:3 | | | | |  | | |
| Платно | | бяло | | | | |  | | |
| Кутия д/в/ш в см | | 236.6/8.0/9.3 | | | | |  | | |
| Горна черна лента | | Да | | | | |  | | |

***5. Преносима маса (стойка) за проектор – 1 брой***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование:** | | */попълва се от участника/* | | |
| **Марка:** | | */попълва се от участника/* | | |
| **Модел:** | | */попълва се от участника/* | | |
| **Компонент** | | **Характеристики** | | **Предложение на участника** |
| Товароносимост | До 30кг | |  | |
| Регулируема височина | 80-125см | |  | |
| Механизъм | 4 колела с блокировка | |  | |
| Поставка | 50х40см | |  | |
| Наклон | 15о | |  | |
| Материал | Стомана | |  | |

***6. Стойка за проектор – 1 брой***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование:** | | */попълва се от участника/* | | |
| **Марка:** | | */попълва се от участника/* | | |
| **Модел:** | | */попълва се от участника/* | | |
| **Компонент** | | **Характеристики** | | **Предложение на участника** |
| Тип | Стойка за таван | |  | |

***7. Стойка за интерактивен дисплей – 1 брой***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование:** | | */попълва се от участника/* | | |
| **Марка:** | | */попълва се от участника/* | | |
| **Модел:** | | */попълва се от участника/* | | |
| **Компонент** | | **Характеристики** | | **Предложение на участника** |
| Тип | Стойка за таван | |  | |

***8. Тонколони - 1 комплект***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование:** | */попълва се от участника/* | | | | | | | |
| **Гаранционен срок** | | | | **>=** | *24 месеца* | ***/предложение/*** | | |
| **Марка:** | | */попълва се от участника/* | | | | | | |
| **Модел:** | | */попълва се от участника/* | | | | | | |
| **Компонент** | | **Характеристики** | | | | | | **Предложение на участника** |
| Total Watts (RMS) | | | 500 | | | |  | | |
| Subwoofer Watts | | | 165 | | | |  | | |
| Satellites | | | 5 x 67W | | | |  | | |
| THX Certified | | | Yes | | | |  | | |
| DTS Decodind | | | Yes | | | |  | | |
| 3D Stereo | | | Yes | | | |  | | |
| Digital optical inputs | | | 2 | | | |  | | |
| Digital coaxial inputs | | | 1 | | | |  | | |
| Six channel direct input | | | Yes | | | |  | | |
| Satellite Wall mounting | | | Yes | | | |  | | |